Noise Cut Trans 취급설명서

□   안전을 위한 주의 사항 (잘 읽고, 꼭 지켜주십시오.)

1. 제품을 사용하기 전, 본 취급설명서에 기록된 주의, 경고 사항을  반드시 읽고 지켜  주시기

바랍니다.

2. 전기적 지식을 갖고 있는 사람이, 특성을 잘 이해한 후에 사용하여 주십시오.

3. 이 취급설명서를 잘 보관하셔서  언제라도 참고할 수 있도록 하십시오.

감전주위 Mark : 감전을 초래할 우려가 있습니다. 주의 하십시오.

경고 : 잘못 취급할 때 사망이나 심각한 상해가 발생할 위험이 있는 경우입니다.

1. 전원이 인가된 상태에서 리드선 및 배선 끝을 만지지 마십시오.

( 감전, 화상의 우려가 있습니다. )

2. 물기나, 젖은 손으로 조작하지 마십시오. ( 감전의 우려가 있습니다. )

3. 리드선 끝에 전선을 만질 경우에는 반드시 전원을 끄고 만지십시오.

주의 : 잘못 취급할 경우에는 상해 및 재산상의 손해를 일으킬 수 있습니다.

1. NCT, 부하의 배선은 전압, 전류 등의 내구성이 있는 재료를 사용 하십시오.

부적당한 재료는 감전, 화재 및 소손의 원인이 됩니다.

2. 반드시 정격전압, 전류 범위 내에서 사용하십시오.

3. ‘전원 공급 중’ 및 ‘전원차단 직 후’ Case를 만지지 마십시오.  감전의 우려가 있습니다.

< 참고사항 >

1. 본 제품의 절연형으로서 출력 측과, 입력측이 절연이 되어 있습니다.

2. 반드시 어스(그라운드)를 하십시오.

□  사용하기 전

본 제품은 당사에서 충분히 검사를 하여 출하 되었습니다만, 구입 시 주문하신 대로

제품이 되어있는지 확인하여 주십시오.

1. 제품명 및 형식 : 본 제품의 명판에 기재되어 있습니다.

제품규격 : “사양서”를 참조하여 주십시오.

2. 부속품 : 취급설명서 1부

3. 외관 검사 : 포장 Box 개봉 시, 본체에 이상이 없는지 확인하여 주십시오.

만일, 본체에 이상이 있을 경우에는 당사 또는 대리점으로 연락하여 주십시오.

또, 질문사항이 있을 때는 형식 No.(제품번호)를 가르쳐 주십시오.

주식회사 운영

□ 설치

1. 설치환경  ( 가능한 한 다음과 같은 곳에 설치하십시오 )

① 기계적 진동이 적은 장소

② 가연성, 부식성 가스가 없는 장소

③ 설치 면이 견고하고 안정된 장소

④ 수분, 먼지가 없는 장소

⑤ 주위온도 0~40℃ 이하의 장소, 습도 0~90% 이하

⑥ 거치 또는 고정방법 : 외형도를 참조하여주십시오.

2. 접속, 배선

주의 : 입력전원 및 출력부하의 배선은 전압, 전류용량 에도 충분히 견딜 수 있는 재료를

사용하십시오.

부적합한 배선재료를 사용할 경우 감전, 화재, 소손의 원인이 됩니다.

접속방법

① 그림1과 같이 접속하십시오.

② 그러나 그림1과 같이 접속이 잘 되지 않을 경우에는 저 Impedance 가 되게 접속하여

주십시오.

3. 형상

1.5m

1.5m

4. 제품사양

제품 사양 및 외형은 Catalogue 의 외형도를 참조하여 주십시오.

5. 품질보증

보증기간 : 납입 후 1년간 보증합니다.

보증조건 : 만일, 당사의 제품의 결함으로 고장이 발생할 경우, 보증기간 내에서 무상 수리

합니다.

주식회사 운영